**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

**УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬТАРКАЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2013г. а.Эльтаркач № 40

Об утверждении Правил организации

и проведения работ по ремонту и

содержанию автомобильных дорог

местного значения

В соответствии со ст. 17 и ст. 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Эльтаркачского сельского поселения.

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

4. Настоящее постановление обнародовать в здании администрации, отделении почтовой связи.

Глава администрации

Эльтаркачского сельского поселения Б.А.Айбазов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Эльтаркачского сельского поселения

от 26.03.2013г. № 40

**ПРАВИЛА**

**организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения**

**Эльтаркачского сельского поселения**

1.Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения Эльтаркачского сельского поселения (далее — автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог  
и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту  
и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка сметных расчетов стоимости работ по ремонту  
и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

1. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется администрацией Эльтаркачского сельского поселения (далее – администрация) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.
3. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения Администрация осуществляет сметные расчеты. Сметные расчеты утверждаются Главой Эльтаркачского сельского поселения.

6. Сметные расчеты разрабатываются с учетом классификации установленных Министерством транспорта Российской Федерации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений в соответствии с нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств районного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, Администрацией определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

8.При определении видов и периодичности проведения работ по содержанию должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения,  
в том числе уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной  
дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе  
восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода,  
приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Утвержденные Администрацией сметные расчеты являются  
основанием для формирования ежегодных планов проведения работ  
по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Указанные планы утверждаются главой администрации Эльтаркачского сельского поселения.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными организациями и органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог:

при возникновении на автомобильной дороге препятствий для  
движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой  
силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации  
дорожного движения или временному ограничению либо прекращению  
движения транспортных средств;

.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями  
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется  
Администрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их  
выполнение.

Приложение

к Правилам содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Эльтаркачского сельского поселения

# Требования к проведению основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Эльтаркачского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к состоянию автомобильных дорог | Основные виды дорожных работ | Срок выполнения работ\* | |
| 1 | 2 | 3 |  | |
| 1. Летний период содержания | | | | |
| а) | Покрытие проезжей части  Покрытие на дорогах с усовершенствованным типом покрытия должно быть чистым, без посторонних предметов, без просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Автомобильные дороги с переходными типами дорожных одежд не должны иметь колейности, выбоин, нарушений поперечного и продольного профиля | Устранение локальных повреждений глубиной свыше 50 мм | | 10 суток с момента обнаружения |
| Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | | До 15.05,  на школьных маршрутах до 01.09. и 1 раз в случае необходимости |
| Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером | | Не менее 3  раз в течение  летнего периода |
| б) | Земполотно и полоса отвода  Обочины на автомобильных дорогах должны быть спланированы. Возвышение обочины над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается. На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог и на кривых в плане должна быть обеспечена видимость в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 [\*](file:///C:\Documents%20and%20Settings\UserXP\Мои%20документы\Downloads\7n.doc#sub_18). Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов | Планировка обочин автогрейдером | | Не менее  3 раз в течение летнего периода |
| Расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев на участках с ограниченной видимостью | | Весной до 01.05, в течение года по мере необходимости |
| Уборка полосы отвода от мусорных свалок | | Весной до 01.05, далее не менее 2 раз в течение летнего периода |
| Засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосбросных лотков | | В течение  года по мере необходимости |
| в) | Искусственные и защитные дорожные сооружения  Проезжая часть мостов не должна иметь дефектов, влияющих на безопасность движения и сохранность сооружения. Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки у искусственных сооружений, водоотводные канавы должны быть в исправном состоянии и обеспечивать поверхностный водоотвод. Укрепление откосов у искусственных сооружений не должно иметь видимых разрушений | Устранение дефектов проезжей части мостов | | До 05.07  и в течение семи суток с момента обнаружения |
| Подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка | | Март-апрель с учетом погодных условий |
| Устранение дефектов водоотводных устройств | | До 09.05 и по мере необходимости |
| Засыпка размывов на укреплении водоотводных и водосбросных устройств у искусственных сооружений | | В течение трех  суток с момента обнаружения |
| г) | Элементы обустройства  Автобусные остановки круглогодично должны содержаться в чистоте и порядке, автопавильон не должен иметь дефектов, угрожающих жизни и здоровью пользователей, и должен отвечать требованию эстетического визуального восприятия, скамейка и урна должны выполнять свое функциональное предназначение. Дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, следов ржавчины, окрашенными, должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие видимость в темное время суток. Дорожные знаки должны соответствовать требованиям действующих стандартов, проектам организации дорожного движения, дислокациям и схемам, согласованным с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Тверской области. | Очистка автобусных остановок от пыли, грязи и мусора | | До 01.05, далее не менее раза в месяц |
| Покраска павильонов после зимнего содержания | | До 08.05 |
| Замена или восстановление поврежденных дорожных знаков | | В течение трех суток с момента обнаружения |
| Снятие временных дорожных знаков | | В течение суток  после окончания ремонта |
| 2. Зимний период содержания | | | | |
| а) | Покрытие проезжей части  Допускается содержание дорог с переходными типами покрытий под снежным накатом. Формирование снежного наката и обработка фрикционными противогололедными материалами производится своевременно согласно действующим нормативным документам | Очистка дорог от снега | В течение 12 часов после окончания снегопада | |
| Обработка дорог противогололедными материалами | В течение 10 часов на школьных маршрутах и 12 часов на остальных дорогах с момента обнаружения зимней скользкости | |
| б) | Земполотно и полоса отвода  Обочины на автодорогах должны быть своевременно очищаться от снега. Формирование снежных валов, как правило, осуществляется за пределами земполотна. Не допускается формирование снежных валов на автобусных остановках. Указательные, сигнальные вехи устанавливаются над водопропускными трубами в начале барьерных и направляющих ограждающих устройств | Очистка обочин от снега и снежных отложений | В течение 12 часов на школьных маршрутах и  18 часов на остальных дорогах после окончания снегопада | |
| Уборка снежных валов | В случае необходимости в течение 18 часов с момента обнаружения | |
| Установка указательных вех | До 01.12 | |
| в) | Искусственные и защитные дорожные сооружения  Проезжая часть мостов своевременно очищается от снега и обрабатывается противогололедными материалами. Не допускается формирование снежных валов на мостах. На водопропускных трубах, подверженных образованию наледи, проводят мероприятия по обеспечению водотока. К началу весеннего паводка своевременно открываются отверстия водопропускных труб, прокапываются снежные траншеи | Уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей части мостов | В течение 12 часов  с момента обнаружения | |
| Прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка | Март-апрель в зависимости от погодных условий | |
| Открытие отверстий водопропускных труб | До начала весеннего паводка | |
| г) | Элементы обустройства  Автобусные остановки должны своевременно очищаться от снега и льда. Поверхность покрытия в случае необходимости обрабатывается противогололедными материалами. Формирование снежных валов ближе 20 метров от автобусной остановки не допускается. Дорожные знаки очищаются от снега своевременно. | Очистка автобусных остановок от снега и льда | В течение суток после окончания снегопада | |
| Очистка поверхности (символики) дорожных знаков от снега | По мере необходимости | |

\* Примечание: Сроки регламентированы Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации, отраслевым дорожным методическим документом "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", принятым и введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис, требованиями государственных контрактов.